**鲁环然表[2021] 07号**

# **关于鲁山县鑫源铁矿磁选有限公司**

# 尾矿库处置项目

# **环境影响报告表的批复**

鲁山县鑫源铁矿磁选有限公司：

你公司（统一社会信用代码：914104237602301163）上报的由河南景润环保技术有限公司编制完成的《鲁山县鑫源铁矿磁选有限公司尾矿库处置项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我县政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山市鲁山县观音寺乡太平堡村，处置范围为初期坝以上子坝、南侧副坝、西北侧副坝，不拆除初期坝，处置厂地位于尾矿库西南侧，主要建设原料库、加工区、成品区，新建原料库、生产车间、成品车间、干排压滤车间，处置年限约为5.5年。本项目总投资2000万元，环保投资共188万元。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策并严格按照规划进行项目建设。

三、你公司应做好建设项目环境信息公开工作，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放，并重点做好以下工作：

1、废气防治措施：项目施工过程中要做到文明施工，做到“8个100%”，即施工现场100%围挡、裸露土方100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100% 冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化、渣土车辆100%密闭运输、建筑工地100%安装在线监测和视频监控。运营期进料口上方配备集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理、车间内对鄂破机设备二次封闭，并安装集尘设施和除尘设施，物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至袋式除尘器处理、共同通过1根15m高排气筒排放；采装区开挖前及过程中进行水喷淋降尘，采装区域设置围挡。

2、废水防治措施：生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。生产废水、洗砂废水、车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。

3、固体废物防治措施：营运期产生的固体废物、除尘器收尘和车间沉降颗粒物污水罐底泥经压滤后暂存干排压滤车间，综合利用。生活垃圾运至垃圾中转站统一处理；项目危险废物为设备维修产生的废机油，设置1个专用密闭容器贮存并存放交由有资质的单位转移处置。

4、噪声防治措施：对产生高噪声的主要设备采取基础减震、隔音等措施后，加强设备维护保养，确保设备正常运行，噪声达标排放。

5、生态环境影响防治措施；规范采装活动，各种采装活动应严格控制在尾矿库区域内，防止对工程范围外土壤、植被的破坏。按照边开采边治理的要求，及时进行复垦复绿，以减少对生态环境的影响。

五、如果今后国家或我省颁布新的标准，你公司应按新标准执行。

六、项目建成及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境管理。

经办人：

2021年 月 日