**鲁环然表[2021] 08号**

# 关于河南大利实业有限公司

# 鲁山大利铁矿年处理160万吨废矿石综合利用项目

# **环境影响报告表的批复**

河南大利实业有限公司鲁山大利铁矿：

你公司（统一社会信用代码：914104236987123407）上报的由河南双辰环保工程有限公编制完成的《年处理160万吨废矿石综合利用项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我县政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、本项目位于平顶山市鲁山县下汤镇竹园沟村，利用公司现有的铁选厂内进行建设，总利用面积为5562m2。建设一条年处理废矿石160万吨生产线，主要生产工艺为：废石-破碎-筛分-制砂-产品（石子、砂），生产厂房采用全封闭钢结构，地面硬化，占地面积1200m2，主要生产设备按工艺流程从北向南大致布置为给料机1台、颚式破碎机1台、多缸圆锥破碎机1台、振动筛1台、制砂机1台、洗砂机1台。项目总投资200万元，年处理废矿石160万吨。

二、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策并严格按照规划进行项目建设。

三、你公司应做好建设项目环境信息公开工作，并接受相关方的咨询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放，并重点做好以下工作：

1、废气防治措施：施工现场全封闭围挡墙、施工现场道路、作业区地面硬化、物料堆遮盖、配备一辆洒水车，对道路场区进行洒水降尘，满足《大气污染物综合排放标准》无组织排放要求；运营期：投料口上方设置集气罩，收集的粉尘通过一座布袋除尘器处理；鄂式破碎机、多缸圆锥破、中转料仓、制砂机产尘点设置集气罩，收集后废气通过一座布袋除尘器处理；两座布袋除尘器处理后共由一座15m高排气筒排放，满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

2、废水防治措施：生活污水排入厂区现有化粪池收集后由定期掏取用于农田施肥，不外排。生产废水、洗砂废水经浓缩罐沉淀后上清液回用、车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。

3、固体废物防治措施：营运期产生的固体废物、除尘器收尘和车间沉降颗粒物收集及洗砂过程中产生的底泥经压滤机处理后通过全封闭的皮带输送廊运至滤渣暂存池进行暂存，评价要求滤渣暂存池上方建设罩棚；洗砂废水底泥经带式压滤机压滤后在污泥堆棚临时储存，用于现有尾矿库及矿山的生态恢复。生活垃圾运至垃圾中转站统一处理。

4、噪声防治措施：对产生高噪声的主要设备采取基础减震、隔音等措施后，噪声达标排放。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值。

5、生态影响：采用边清运边生态恢复措施，上层台阶清运结束后，及时对清运后的地表覆土，种植树木，恢复为林草地，总面积为16203.4m2

四、如果今后国家或我省颁布新的标准，你公司应按新标准执行。

五、项目建成及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境管理。

经办人：

 2021年 月 日